|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość budynków | | | | Powierzchnia w m2 | | | | Przewidywana masa azbestu w Mg | Rynny odprowadzające mb | | | Rynny spustowe | | | Kominy | | | Okna dachowe | Wyłazy na dach | Odgromienie | Inne |
| Ogółem | Budynki mieszkalne | | Budynki gospodarcze | Ogółem | Typ I | | Typ II | Ogółem | Na bud. mieszk. | Na bud. gospod. | Ogółem | Na bud. mieszk. | Na bud. gospod. | Ogółem | M | G |
| Typ I | Typ II | Bud. mieszkalne | Bud. gospodarcze |
| 96 | 75 | 2 | 19 | 11.318,65 | 10.155,40 | 919,25 | 244,00 | 169,780 | 2.227,96 | 2.119,26 | 108,70 | 1.209,80 | 1.164,20 | 45,60 | 170 | 165 | 5 | 2 | 50(m) | 5(m) | Maszt ant. (3szt)  Komin przy bud (1szt);  Papa pod azbestem(1szt) |