Załącznik nr 7

ZP.271.36.2020

**Szczegółowy opis mebli na wymiar i wyposażenia do zaplecza kuchennego oraz pomieszczenia „zmywak”**



**OPIS OGÓLNY:**

* szafki wiszące: płyta MDF lakierowana na biało
* szafki dolne: płyta MDF lakierowana – grafit (odcienie), w tym 1 szafka narożna
* blat laminowany
* szafki z półkami
* 1 szafka z 3 szufladami
* uchwyty metalowe
* system cichego zamykania/domykania
* wysokość szafek wiszących- ok. 72 cm
* wysokość szafek stojących ok. 85 cm od podłogi do górnej krawędzi blatu roboczego

**Wyposażenie – brak przeznaczenia ,,pod zabudowę” :**

* **zmywarka (przeznaczenie: pomieszczenie ,,zmywak”)**

Rodzaj zmywarki: zmywarka wolnostojąca. KOLOR: srebrny. Preferowane programy zmywania: 90'- 65°C, Eco 45°C/190 min, Intensywny 60°C/170 min, Szybki 45°C-30 min. Rodzaj panelu sterowania: zewnętrzny, szerokość- max 60 cm, min. 58 cm, głębokość: ok. 60,4-60,5 cm, wysokość z blatem max 85 cm, kosz dolny- składane elementy, kosz górny- regulowana wysokość, funkcja dodatkowa- sygnalizacja dźwiękowa, instrukcja obsługi   
w języku polskim

* **czajnik elektryczny -** pojemność min. 2 l, kolor: srebrny, stal nierdzewna, element grzejny: ukryta grzałka, podstawa obrotowa
* **okap kuchenny wyciągowy elektryczny (przeznacznie- zaplecze kuchenne),** szerokość 60 cm, wysokość ok. 97-133cm, głębokość ok. 35 cm, tryb pracy: wyciąg, preferowany kolor: STAL NIERDZEWNA

**Wyposażenie ,,pod zabudowę” :**

* **lodówka** (wymiary: wysokość x szerokość x głębokość: ok. 177x54x54,5; położenie zamrażarki: na dole; ilość agregatów: 1 ; możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi celem dostosowania do zabudowy, 1 półka na butelki, 1 szuflada na warzywa   
  i owoce, minimum 3 półki w drzwiach, minimum 2 szuflady w zamrażarce, minimum 3 półki szklane w chłodziarce)- kolor zabudowy (jak dolne szafki)
* **mikrofala** (wymiary: szerokość x wysokość x głębokość: ok. 59,5 x 38 x 36; kolor: stal nierdzewna – srebrny, automatyczny dobór czasu, funkcje podstawowe: gotowanie, grill, opiekanie na chrupko, podgrzewanie, rozmrażanie, sterowanie: elektroniczne)
* **piekarnik** (kolor: stal nierdzewna: srebrny; drzwi otwierane uchylnie, rodzaj piekarnika: elektryczny; wyposażenie: 2 blachy; szerokość x wysokość x głębokość: ok. 59,5 cm x 59,5 cm x 57,5 cm; sterowanie: preferowane pokrętło)
* **płyta elektryczna** (kolor: czarna, liczba pól grzewczych: 4, szerokość: ok. 58cm, wysokość ok. 4cm, głębokość ok. 49 cm; wykonanie płyty grzewczej- ceramiczne; sterowanie płyty grzewczej- dotykowe, możliwość zaprogramowania czasu gotowania, instrukcja obsługi w języku polskim)

**a) ZAPLECZE KUCHENNE**



Wygląd pomieszczenia ,,w trakcie remontu”

Pomieszczenie - Kuchnia wym. 540 cm x 255 cm (jak na załączonym planie pomieszczeń). Wymiary mogą ulec zmianie wskutek prowadzonych prac remontowych.

Ciągła zabudowa meblowa obejmująca dwie uwidocznione ściany:

* ściana dłuższa – szafki wiszące i szafki stojące
* ściana z oknem- szafki stojące
* wspólny blat

Ściana dłuższa zaplecza kuchennego ma zawierać:

-zabudowana lodówka (ok. 60 cm szerokość),

-dalej w jednym pionie zabudowana mikrofala, piekarnik, nad nią szafka, na samym dole szafka z trzema szufladami, niniejsza część nie zawiera blatu, szerokość pionu ok. 60 cm

-dalsza część z blatem ma zawierać min. 4 szafki wiszące i 4 szafki stojące – 2 jednodrzwiowe szerokość po ok. 60cm , dwie- dwu-drzwiowe- szerokość 80 cm,

-szafka na zabudowę płyty grzewczej, powyżej zostawione miejsce na okap wyciągowy (60 cm), szafka na umywalkę (szerokość ok. 60 cm), zabudowana szafkami z blatem cała niniejsza ściana z przedłużeniem blatu na ścianę prostopadłą z oknem

Ściana z oknem zaplecza kuchennego: konieczna szafka pod zlewozmywak (szerokość ok. 80 cm), pozostałe zabudowanie (szafki stojące i wiszące) – szerokość oraz ilość – do uzgodnienia z wykonawcą na etapie pomiarów. Konieczność- zabudowanie dłuższej ściany.

Niezbędny warunek- całościowa zabudowa

Zakup zlewozmywaka i umywalki ZAPLECZA KUCHENNEGO leży po stronie zamawiającego.

**b) POMIESZCZENIE – ZMYWAK**

**(wym. 193 cm x 193 cm x 80 cm), zdjęcie w czasie ,,trwającego remontu”. Wymiary mogą ulec zmianie wskutek prowadzonych prac remontowych.**



-pod ścianą z oknem: zmywarka- 60 cm- brak zabudowania, szafka pod zlewozmywak (szerokość dopasowana do pozostałej długości ściany).

Zakup zlewozmywaka leży po stronie zamawiającego.

**c) SZAFKA PRZELOTOWA I WYDAWKA**



Szafka przelotowa- szerokość 60cm, wysokość: 180 cm

Szafka z blatem (szerokość ok. 80 cm - wydawka)

Zamawiający umożliwia zwymiarowanie pomieszczeń pod meble na miejscu (celem idealnego dostosowania) tj. Plac Wolności 24, 42-440 Ogrodzieniec. Wizytę należy uzgodnić z Panią Karoliną Matuszewską tel. 508 366 602. Zamawiający zamieścił rzut pomieszczeń na którym wskazano pomieszczenia kuchenne.

Materiały z których będą wykonane meble muszą spełniać wymagania dopuszczenia do użytku publicznego